|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024-0668** | **Codice R.E.M**  | **11910** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cliente : EUROFOOD**  | **Data : 09/10/2024 14:42:26** |
| **Prog. N^ 488** | **MARELLI G3B132L**  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tol (g)** | **r (mm)** |  | **Dim (mm)** | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| **P1** | **6.511** | **55.00** | **a** | **110.00** | **G** | **2.50** |
| **ST** | **0.000** | **0.00** | **b** | **290.00** | **Peso** | **60.00** |
| **P2** | **5.116** | **70.00** | **c** | **170.00** | **rpm** | **2000** |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P1 (g)** | **ST (g)** | **P2 (g)** |
| **2.20**  | **0.00**  | **2.57** |
| **173.6°** | **208.2°** | **230.5°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P1 (g)** | **ST (g)** | **P2 (g)** |
| **3.07**  | **0.00**  | **1.70** |
| **190.9°** | **210.1°** | **237.7°** |

**Velocità di misura = 591 rpm**

**Operatore: DHIMA ALEX**

**Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOTE:**

**Equilibratura con mezza chiavetta**