|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024 0295** | **Codice R.E.M** | **16518** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **HYDRO ALLUMINIUM** | | Data : 04/04/2024 14:54:47 |
| Prog. N^ 428 | VENTILATORE REITZ MXE160 016 030 00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **1.852** | 440.00 | a | 205.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 390.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | **7.943** | 50.00 | c | 95.00 | rpm | 2955 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **16.87** | **0.00** | **15.50** |
| **142.1°** | **144.2°** | **159.5°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.38** | **0.00** | **1.96** |
| **28.5°** | **36.3°** | **92.9°** |

Velocità di misura = 599 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE: Equilibratura con ventola e indotto proprio