|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024 0419** | **Codice R.E.M**  | **9261** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente: **HYDRO ALLUMINIO**  | Data: 30/05/2024 11:00:49 |
| Prog. N^ 238 | MARELLI Y35B20\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **Unit (Kg)** |
| P1 | **8.842** | 45.00 | a | 75.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 145.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | **4.421** | 90.00 | c | 160.00 | rpm | 1500 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **11.58**  | **0.00**  | **35.62** |
| **216.4°** | **151.2°** | **142.7°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.27**  | **0.00**  | **1.58** |
| **42.8°** | **171.8°** | **175.6°** |

Velocità di misura = 553 rpm

Operatore: Migliori Alessandro

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con mezza chiavetta