|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024 0488** | **Codice R.E.M**  | **13493** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente: **HYDRO ALUMINIUM**  | Data: 21/06/2024 15:03:12 |
| Prog. N^ 238 | MARELLI Y35B20\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **Unit (Kg)** |
| P1 | **8.842** | 45.00 | a | 75.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 145.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | **4.681** | 85.00 | c | 160.00 | rpm | 1500 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **21.08**  | **0.00**  | **30.20** |
| **201.4°** | **28.6°** | **26.0°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.98**  | **0.00**  | **0.84** |
| **341.9°** | **212.1°** | **183.6°** |

Velocità di misura = 504 rpm

Operatore: Migliori Alessandro

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con mezza chiavetta