|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024 0489** | **Codice R.E.M**  | **8056** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente: **HYDRO**  | Data: 19/06/2024 14:04:20 |
| Prog. N^ 238 | MARELLI Y35B20\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **Unit (Kg)** |
| P1 | **8.842** | 45.00 | a | 75.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 145.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | **4.974** | 80.00 | c | 160.00 | rpm | 1500 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **22.82**  | **0.00**  | **32.58** |
| **117.3°** | **22.8°** | **359.6°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.57**  | **0.00**  | **2.44** |
| **294.3°** | **60.7°** | **77.6°** |

Velocità di misura = 667 rpm

Operatore: Lisi Gerardo

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con mezza chiavetta