|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024 0632** | **Codice R.E.M**  | **11670** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente: **HYDRO ALUMINIUM** | Data: 16/08/2024 14:56:29 |
| Prog. N^ 478 | ANSALDO DH560 L27BD4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **Unit (Kg)** |
| P1 | **142.62** | 290.00 | a | 490.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 1450.00 | Peso | 2500.00 |
| P2 | **68.96** | 140.00 | c | 160.00 | rpm | 550 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **148.8**  | **0.00**  | **238.3** |
| **241.0°** | **252.5°** | **267.2°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **4.4**  | **0.0**  | **3.1** |
| **186.1°** | **213.0°** | **287.3°** |

Velocità di misura = 201 rpm

Operatore: BOCCIA PAOLO

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con mezza chiavetta