|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024-0635** | **Codice R.E.M** | **16665** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **HYDRO** | | Data : 21/08/2024 11:21:46 |
| Prog. N^ 696 | CALPEDA SMC4 80 100A A | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **3.044** | 110.00 | a | 135.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 260.00 | Peso | 30.00 |
| P2 | **4.693** | 35.00 | c | 75.00 | rpm | 1435 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **5.92** | **0.00** | **3.33** |
| **318.6°** | **328.9°** | **63.0°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.42** | **0.00** | **1.75** |
| **317.1°** | **330.4°** | **6.7°** |

Velocità di misura = 593 rpm

Operatore: ETTORE ROMA

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con girante