|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024-0635** | **Codice R.E.M**  | **16665** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **HYDRO**  | Data : 21/08/2024 11:21:46 |
| Prog. N^ 696 | CALPEDA SMC4 80 100A A |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **3.044** | 110.00 | a | 135.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 260.00 | Peso | 30.00 |
| P2 | **4.693** | 35.00 | c | 75.00 | rpm | 1435 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **5.92**  | **0.00**  | **3.33** |
| **318.6°** | **328.9°** | **63.0°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.42**  | **0.00**  | **1.75** |
| **317.1°** | **330.4°** | **6.7°** |

Velocità di misura = 593 rpm

Operatore: ETTORE ROMA

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con girante