|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024-0638** | **Codice R.E.M**  | **10555** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente: **HYDRO ALUMINIUM**  | Data: 14/08/2024 14:32:19 |
| Prog. N^ 679 | ANSALDO GH355LK  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **Unit (Kg)** |
| P1 | **54.370** | 170.00 | a | 230.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 1080.00 | Peso | 700.00 |
| P2 | **71.100** | 130.00 | c | 340.00 | rpm | 904 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **16.5**  | **0.00**  | **24.7** |
| **350.6°** | **36.3°** | **75.0°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.4**  | **0.0**  | **0.9** |
| **351.5°** | **20.1°** | **74.7°** |

Velocità di misura = 250 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura indotto con asse pieno