|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024 0065** | **Codice R.E.M**  | **10157** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **BUZZI UNICEM**  | Data : 25/01/2024 17:15:38 |
| Prog. N^ 238 | MARELLI Y35B20\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **Unit (Kg)** |
| P1 | **7.958** | 50.00 | a | 75.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 130.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | **4.421** | 90.00 | c | 170.00 | rpm | 1500 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **11.92**  | **0.00**  | **7.48** |
| **178.8°** | **75.6°** | **16.1°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.19**  | **0.00**  | **1.27** |
| **264.6°** | **113.3°** | **98.9°** |

Velocità di misura = 553 rpm

Operatore: Dhima Alex

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con mezza chiavetta