|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024 0139** | **Codice R.E.M**  | **16472** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente: **IRCE**  | Data: 17/04/2024 14:19:38 |
| Prog. N^ 995 | ANSADO TARGA ILLEG. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **Unit (Kg)** |
| P1 | **4.775** | 50.00 | a | 100.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 175.00 | Peso | 40.00 |
| P2 | **3.183** | 75.00 | c | 190.00 | rpm | 2000 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **14.77**  | **0.00**  | **11.94** |
| **52.1°** | **325.9°** | **270.5°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.40**  | **0.00**  | **2.07** |
| **132.9°** | **352.5°** | **335.7°** |

Velocità di misura = 827 rpm

Operatore: GERARDO LISI

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con mezza chiavetta