|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024 0307** | **Codice R.E.M** | **16523** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente: **JCOPLASTIC** | | Data: 19/04/2024 12:19:35 |
| Prog. N^ 981 | BULL ELECTRIC KW305 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **Unit (Kg)** |
| P1 | **34.067** | 85.00 | a | 160.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 900.00 | Peso | 450.00 |
| P2 | **26.324** | 110.00 | c | 45.00 | rpm | 1855 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **165.8** | **0.00** | **11.9** |
| **242.4°** | **247.6°** | **347.7°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.4** | **0.0** | **2.0** |
| **119.7°** | **110.5°** | **105.5°** |

Velocità di misura = 462 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con puleggia