|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024 0187** | **Codice R.E.M** | **16485** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente: **LT ALLUMINIO** | | Data: 27/03/2024 10:43:50 |
| Prog. N^ 458 | VENTILATORE ELEKTROKOVINA | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **Unit (Kg)** |
| P1 | **1.347** | 230.00 | a | 165.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 85.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | **0.467** | 230.00 | c | 375.00 | rpm | 2860 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **7.74** | **0.00** | **8.57** |
| **301.1°** | **103.4°** | **119.3°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.36** | **0.00** | **0.46** |
| **6.8°** | **286.8°** | **237.3°** |

Velocità di misura = 608 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con ventola e puleggia