|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024-0616** | **Codice R.E.M**  | **16649** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente: **LT ALLUMINIO**  | Data: 07/08/2024 16:21:10 |
| Prog. N^ 610 | 20240616 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **Unit (Kg)** |
| P1 | **1.149** | 160.00 | a | 220.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 210.00 | Peso | 30.00 |
| P2 | **1.697** | 35.00 | c | 45.00 | rpm | 2945 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **13.89**  | **0.00**  | **11.29** |
| **322.0°** | **266.3°** | **159.3°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.75**  | **0.00**  | **0.81** |
| **194.0°** | **195.6°** | **202.5°** |

Velocità di misura = 508 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con ventola