|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024-0608** | **Codice R.E.M**  | **14677** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente: **MONDOPLASTICO**  | Data: 06/08/2024 14:28:46 |
| Prog. N^ 46 | SIEMENS 1GH6206 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **Unit (Kg)** |
| P1 | **12.672** | 90.00 | a | 145.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 600.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | **16.292** | 70.00 | c | 105.00 | rpm | 1570 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **5.9**  | **0.00**  | **12.6** |
| **237.3°** | **218.6°** | **207.4°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.7**  | **0.0**  | **0.8** |
| **192.1°** | **142.9°** | **21.7°** |

Velocità di misura = 512 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con puleggia