|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024-0609** | **Codice R.E.M** | **14683** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente: **MONDOPLASTICO** | | Data: 06/08/2024 16:05:03 |
| Prog. N^ 46 | SIEMENS 1GH6206 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **Unit (Kg)** |
| P1 | **12.672** | 90.00 | a | 145.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 600.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | **16.292** | 70.00 | c | 105.00 | rpm | 1570 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **2.8** | **0.00** | **6.4** |
| **198.7°** | **332.6°** | **356.8°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.5** | **0.0** | **0.5** |
| **58.1°** | **73.3°** | **92.8°** |

Velocità di misura = 513 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con puleggia