|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024 0224** | **Codice R.E.M** | **15863** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **PLASTA REI** | Data : 19/04/2024 14:59:49 |
| Prog. N^ 824 | SULZERABSXPP PE2 1501 |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **6.514** | 50.00 | a | 50.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 240.00 | Peso | 40.00 |
| P2 | **6.514** | 50.00 | c | 40.00 | rpm | 1466 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **26.43** | **0.00** | **30.76** |
| **146.9°** | **239.2°** | **298.4°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.93** | **0.00** | **0.72** |
| **303.8°** | **260.0°** | **196.3°** |

Velocità di misura = 511 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE: Equilibratura con girante