|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024 0525** | **Codice R.E.M**  | **15241** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **SORGENIA**  | Data : 02/07/2024 11:17:31 |
| Prog. N^ 378 | FIMET 225M6V6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **9.744** | 100.00 | a | 105.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 280.00 | Peso | 80.00 |
| P2 | **9.744** | 100.00 | c | 115.00 | rpm | 980 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **6.04**  | **0.00**  | **19.86** |
| **24.7°** | **155.8°** | **169.1°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.25**  | **0.00**  | **1.08** |
| **61.9°** | **26.1°** | **320.0°** |

Velocità di misura = 480 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta e ventola