|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024 0238** | **Codice R.E.M** | **16504** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **TESTI CEMENTI** | | Data : 02/07/2024 09:19:30 |
| Prog. N^ 387 | ABBHXR 355 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **64.305** | 150.00 | a | 195.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 650.00 | Peso | 800.00 |
| P2 | **64.305** | 150.00 | c | 165.00 | rpm | 990 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **156.2** | **0.00** | **71.6** |
| **231.9°** | **219.2°** | **67.9°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **3.1** | **0.0** | **2.0** |
| **74.2°** | **58.5°** | **263.4°** |

Velocità di misura = 418 rpm

Operatore: BOCCIA PAOLO

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con puleggia