|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024-0669** | **Codice R.E.M** | **8184** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **VIBAC AQUILA** | | Data : 18/11/2024 15:13:07 |
| Prog. N^ 84 | SIEMENS 1GG5164\_0GG46\_6JU7\_Z | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **10.094** | 55.00 | a | 90.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 285.00 | Peso | 80.00 |
| P2 | **6.940** | 80.00 | c | 225.00 | rpm | 1720 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **157.7** | **0.00** | **45.6** |
| **165.7°** | **173.3°** | **191.7°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.5** | **0.0** | **0.7** |
| **170.5°** | **126.5°** | **106.2°** |

Velocità di misura = 502 rpm

Operatore: Alessandro Migliori

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con mezza chiavetta