|  |
| --- |
| Automazione Industriale  Gestione Macchine Elettriche  Vendita Apparecchiature Elettromeccaniche |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **250113** | **Codice R.E.M** | **16905** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **INTERNATIONAL PAPER ITALIA** | | Data : 13/02/2025 16:18:29 |
| Prog. N^ 526 | CEAR MGL80M | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **1.326** | 45.00 | a | 85.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 160.00 | Peso | 15.00 |
| P2 | **1.194** | 50.00 | c | 105.00 | rpm | 3000 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **9.61** | **0.00** | **8.05** |
| **173.9°** | **107.6°** | **27.7°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.89** | **0.00** | **0.37** |
| **213.6°** | **214.4°** | **216.0°** |

Velocità di misura = 553 rpm

Operatore: Quattrociocche Jacopo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con mezza chiavetta