|  |
| --- |
| Automazione Industriale  Gestione Macchine Elettriche  Vendita Apparecchiature Elettromeccaniche |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **250066** | **Codice R.E.M** | **08363** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **ITALTRACTOR SPA** | | Data : 13/02/2025 12:56:03 |
| Prog. N^ 544 | EMF L132/2 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **3.369** | 40.00 | a | 100.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 295.00 | Peso | 35.00 |
| P2 | **2.246** | 60.00 | c | 140.00 | rpm | 3100 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **14.72** | **0.00** | **63.42** |
| **291.8°** | **331.6°** | **337.2°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.87** | **0.00** | **1.16** |
| **306.3°** | **219.0°** | **188.9°** |

Velocità di misura = 557 rpm

Operatore: Quattrociocche Jacopo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con mezza chiavetta