|  |
| --- |
| Automazione IndustrialeGestione Macchine ElettricheVendita Apparecchiature Elettromeccaniche |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | 250142 | **Codice R.E.M**  | 16921 |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : JCOPLASTIC  | Data : 19/03/2025 15:09:41 |
| Prog. N^ 532 | CANTONI SLG355S8 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | 38.883 | 145.00 | a | 75.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 | b | 730.00 | Peso | 350.00 |
| P2 | 28.913 | 195.00 | c | 110.00 | rpm | 741 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **67.8**  | **0.00**  | **7.3** |
| **338.5°** | **342.2°** | **8.9°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.2**  | **0.0**  | **0.8** |
| **116.4°** | **119.1°** | **122.2°** |

Velocità di misura = 397 rpm

Operatore: PAPETTI DAVIDE

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibrato con ventola e puleggia