|  |
| --- |
| Automazione IndustrialeGestione Macchine ElettricheVendita Apparecchiature Elettromeccaniche |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **250138** | **Codice R.E.M**  | **10193** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente: **SLIM**  | Data: 10/03/2025 16:05:43 |
| Prog. N^ 238 | MARELLI Y35B20\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **Unit (Kg)** |
| P1 | **8.842** | 45.00 | a | 70.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 150.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | **4.681** | 85.00 | c | 160.00 | rpm | 1500 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **15.39**  | **0.00**  | **8.48** |
| **170.1°** | **268.0°** | **340.1°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **2.01**  | **0.00**  | **1.01** |
| **158.1°** | **339.0°** | **338.5°** |

Velocità di misura = 549 rpm

Operatore: Alessandro Migliori

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibrato con mezza chiavetta