|  |
| --- |
| Automazione Industriale  Gestione Macchine Elettriche  Vendita Apparecchiature Elettromeccaniche |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **250030** | **Codice R.E.M** | **16867** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **SRT SRL** | | Data : 10/02/2025 10:02:45 |
| Prog. N^ 538 | DINAMO EM455L | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **1.530** | 65.00 | a | 100.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 160.00 | Peso | 20.00 |
| P2 | **1.326** | 75.00 | c | 130.00 | rpm | 2400 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **23.51** | **0.00** | **14.85** |
| **44.2°** | **33.0°** | **228.5°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.90** | **0.00** | **0.99** |
| **135.1°** | **187.6°** | **226.6°** |

Velocità di misura = 543 rpm

Operatore: Quattrociocche Jacopo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con mezza chiavetta