|  |
| --- |
| Automazione IndustrialeGestione Macchine ElettricheVendita Apparecchiature Elettromeccaniche |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **20250028** | **Codice R.E.M**  | **16865** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **TLM SRL**  | Data : 06/02/2025 13:47:14 |
| Prog. N^ 545 | IEG DH 132 S |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **4.974** | 60.00 | a | 115.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 225.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | **3.979** | 75.00 | c | 130.00 | rpm | 2000 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **11.26**  | **0.00**  | **7.06** |
| **323.6°** | **8.9°** | **123.9°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.08**  | **0.00**  | **1.08** |
| **283.6°** | **222.0°** | **177.5°** |

Velocità di misura = 549 rpm

Operatore: Quattrociocche Jacopo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con Puleggia