|  |
| --- |
| Automazione Industriale  Gestione Macchine Elettriche  Vendita Apparecchiature Elettromeccaniche |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **20250028** | **Codice R.E.M** | **16865** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **TLM SRL** | | Data : 06/02/2025 13:47:14 |
| Prog. N^ 545 | IEG DH 132 S | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **4.974** | 60.00 | a | 115.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 225.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | **3.979** | 75.00 | c | 130.00 | rpm | 2000 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **11.26** | **0.00** | **7.06** |
| **323.6°** | **8.9°** | **123.9°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.08** | **0.00** | **1.08** |
| **283.6°** | **222.0°** | **177.5°** |

Velocità di misura = 549 rpm

Operatore: Quattrociocche Jacopo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con Puleggia