**Grasso NILS HTF EP2**

***HTF EP 2***

HTF EP 2 è un grasso di colore naturale, **a base di saponi di litio complesso, olio semisintetico** ed un efficace additivi EP. HTF EP 2 trova applicazione su cuscinetti volventi e a strisciamento in condizioni di temperature elevate, severe condizioni di carico, urti, velocità medio alte, nonchè in presenza di umidità. Garantisce sicurezza di funzionamento e minimizza l'usura. L'eccezionale stabilità meccanica, le proprietà anti-usura, l'eccellente stabilità anche a temperature elevate permettono, utilizzando questo prodotto, di prolungare gli intervalli di ingrassaggio anche di 2-3 volte. Trova applicazione nell'industria cartaria, in quella pesante, come acciaierie e fonderie, ideale per la lubrificazione di rulli, di cuscinetti di motori elettrici, supporti di ventilatori, pompe, organi vibranti ed in tutte quelle applicazioni in cui sia richiesto un grasso ad alte prestazioni.

***CLASSE NLGI***

2

***ISPESSENTE***

Litio complesso

***CONFEZIONI DISPONIBILI***

400g - 1kg - 5kg - 18kg - 50kg - 180kg

***TEMPERATURA MINIMA °C***

-30

***TEMPERATURA MASSIMA °C***

+150