|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017/0891** | **Codice R.E.M**  | **13917** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **A .R.I.A.**  | Data : 20/11/2017 13:08:05 |
| Prog. N^ 868 | TECHTOP MOTOR Y2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **42.164** | 190.00 | a | 290.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 760.00 | Peso | 1000.00 |
| P2 | **42.164** | 190.00 | c | 330.00 | rpm | 1490 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **32.9**  | **0.00**  | **36.8** |
| **221.0°** | **124.9°** | **62.4°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **4.7**  | **0.0**  | **3.2** |
| **156.6°** | **170.6°** | **320.2°** |

Velocità di misura = 400 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibrato con mezza chiavetta e ventola