

 **M.E.M.D.** **sprl**

 **MUYLE ELECTRO MACHINERY & DEVELOPMENT** N° TVA/BCE : BE 0692 640 178

 Rue de Couillet 104 IBAN : BE67 0689 0945 8687

 6001 Marcinelle BIC : GKCCBEBB

 T 071 44 60 70 | F 071 36 21 59

Client/Klant : comelmar motors

V/U REF : 72837

N/O REF :

PROTOCOLE D’EQUILIBRAGE

UITBALACERINGSVERSLAG

GENRE/SOORT : Rotor

DIMENSION/AFMETING :

VITESSE/SNELHEID : 220 POIDS/GEWICHT: 600 kg Correction par apport de matière

Rotor – data : Ns = 220 1/min

A = 220. B = 700.0 C = 455.

R1 = 155. mm + F1 R2 = 155. Mm +

Function: A 1 / 80

No. 3 Ni = 225 1/min

1. (2)

151. g + 108.g +

69 grd/deg 305 grd/deg

Rotor – data: Ns = 230 1/min

A = 220. B = 700.0 C = 455.

R1 = 155. mm + F1 R2 = 155. mm +

No. 12 Ni = 230 1/min

1. (2)

2.26 g + 2.68 g +

166 grd/deg 197 grd/deg