# DATE

10 /01 /2017

**RESISTANCE TEST**

**PRODUCER**

R.E.M. SRL

**CUSTOMER**

A.M.T. S.P.A.

**PRODUCT**

Poli Ausiliari Motore GDTM08 4 Poli ORA 008 \_ 130 N° Rem 13235

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **R min** | **R max** | **R** | **Temperature** | **Result** | **max dR %** | **dR %** | **Result dR** |
| **Monophasic** | 0 | 99999 | 0.19365 | 16.77 | 0 | 5 | 0 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**SURGE TEST**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **V** | **Toll% L** | **L** | **dL %** | **Toll% Q** | **Q** | **dQ %** | **Result** | **T Q F %** |
| **Monophasic** | 4553 |  | 3.116 m |  |  |  |  | GO |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sample** |  |  |  |  | |  |  | | |

**H. V. TEST**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **V (V)** | **I Max (mA)** | **I Meas(A)** | **Result** |
|  | 2554 | 0 | 2 | GO |

**MEGAOHMETER TEST**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **V (V)** | **R Min [MOhm]** | **R Meas [MOhm]** | **Result** |
|  | 2554 | 1000 | 5 | GO |

**SURGE 1.2/50 TEST**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **V PK (V)** | **V 50u** | **Result** |
|  | 2303 | 1232 | GO |

# POLARIZATION INDEX TEST

lunedì 20 febbraio 2017

- 14:29:17

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **V PK (V)** | **Ri** | **Rf** | **K** | **Time (s)** |
|  |  |  |  |  |  |

6000

4500

3000

Monophasic Sample

1500

0

-1500

-3000

-4500

-6000

0 50u 100u 150u 200u 250u 300u 350u 400u 450u

Surge Test

Time (s)

500u

12000

10500

1.2/50 Test

Test

9000

7500

6000

4500

3000

1500

0



0 10u 20u 30u 40u 50u 60u 70u 80u 90u

Time (s)

*lunedì 20 febbraio 2017 - 14:29:17*

100u