|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017/0938** | **Codice R.E.M** | **8788** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **BURGO AVEZZANO** | | Data : 29/11/2017 11:31:35 |
| Prog. N^ 873 | SIEMENS 1GH 5282N N REM8788 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **32.831** | 75.00 | a | 70.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 920.00 | Peso | 420.00 |
| P2 | **19.428** | 110.00 | c | 60.00 | rpm | 2180 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **82.2** | **0.00** | **8.7** |
| **208.0°** | **208.6°** | **24.5°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **2.3** | **0.0** | **2.9** |
| **193.4°** | **167.2°** | **126.4°** |

Velocità di misura = 450 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibrato con giunto