|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017/0940** | **Codice R.E.M**  | **13939** |

 **Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **BURGO SORA**  | Data : 30/11/2017 17:28:20 |
| Prog. N^ 876 | LAFERT ST 132MAG |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **2.286** | 210.00 | a | 230.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 60.00 | Peso | 40.00 |
| P2 | **0.343** | 210.00 | c | 270.00 | rpm | 1730 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **4.59**  | **0.00**  | **3.82** |
| **145.4°** | **96.9°** | **32.6°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.32**  | **0.00**  | **0.16** |
| **231.1°** | **263.6°** | **319.8°** |

Velocità di misura = 698 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibrato con girante e ventola