|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017 0362** | **Codice R.E.M**  | **12355** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **Burgo Sora**  | Data : 19/09/2017 14:39:39 |
| Prog. N^ 827 | ANSALDO GH200LK N REM12355 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **19.894** | 80.00 | a | 120.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 700.00 | Peso | 200.00 |
| P2 | **39.789** | 40.00 | c | 70.00 | rpm | 1500 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **92.6**  | **0.00**  | **50.6** |
| **82.0°** | **97.8°** | **183.1°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.0**  | **0.0**  | **0.5** |
| **115.2°** | **101.9°** | **10.9°** |

Velocità di misura = 551 rpm

Operatore: BOCCIA PAOLO

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta