|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017 0517** | **Codice R.E.M**  | **13711** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **Burgo Group**  | Data : 04/07/2017 11:18:22 |
| Prog. N^ 755 | SIEMENS 1GH62880NH401WV  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **23.050** | 125.00 | a | 240.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 970.00 | Peso | 350.00 |
| P2 | **25.054** | 115.00 | c | 95.00 | rpm | 1450 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **54.0**  | **0.00**  | **38.4** |
| **188.4°** | **179.7°** | **166.4°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **3.2**  | **0.0**  | **1.3** |
| **199.2°** | **209.8°** | **280.4°** |

Velocità di misura = 408 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con chiavetta intera