|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017-0907** | **Codice R.E.M**  | **13925** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **BURGO SORA**  | Data : 15/11/2017 16:55:32 |
| Prog. N^ 866 | INDOTTO CON VENTILATORE SIEMENS 1LA7106 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **0.272** | 185.00 | a | 80.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 93.00 | Peso | 15.00 |
| P2 | **0.388** | 180.00 | c | 270.00 | rpm | 2980 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **7.420**  | **0.00**  | **8.002** |
| **280.9°** | **11.9°** | **84.3°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.135**  | **0.000**  | **0.108** |
| **63.2°** | **111.6°** | **184.1°** |

Velocità di misura = 1005 rpm

Operatore: ROBERTO IACOUCCI

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibrato con mezza chiavetta