|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017 0634** | **Codice R.E.M**  | **13765** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **BURGO GROUP SORA**  | Data : 11/08/2017 16:26:25 |
| Prog. N^ 792 | VENTILATORE V3 MC1 DIAM 520 INOX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **1.289** | 240.00 | a | 130.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 85.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | **0.626** | 240.00 | c | 340.00 | rpm | 2597 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **79.77**  | **0.00**  | **50.70** |
| **161.9°** | **199.1°** | **306.9°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.55**  | **0.00**  | **0.25** |
| **319.0°** | **291.7°** | **204.7°** |

Velocità di misura = 609 rpm

Operatore: BOCCIA PAOLO

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con ventola e puleggia