|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **13999** | **Codice R.E.M**  | **2018-0030** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **Burgo Group S.P.A.**  | Data : 18/01/2018 09:39:59 |
| Prog. N^ 909 | SIEMENS 1LA8355 8PB50 Z REM 13999 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **13.370** | 150.00 | a | 175.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 710.00 | Peso | 250.00 |
| P2 | **11.460** | 175.00 | c | 55.00 | rpm | 1488 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **70.4**  | **0.00**  | **36.7** |
| **279.3°** | **290.9°** | **88.7°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **3.2**  | **0.0**  | **3.0** |
| **56.2°** | **59.5°** | **64.7°** |

Velocità di misura = 403 rpm

Operatore: Quattrociocche Jacopo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibrato con mezza chiavetta