|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **12747** | **Codice R.E.M**  | **2018-0101** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **BURGO SORA**  | Data : 21/02/2018 09:22:33 |
| Prog. N^ 923 | SIEMENS 1LA7106 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **0.643** | 190.00 | a | 175.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 190.00 | Peso | 20.00 |
| P2 | **1.433** | 30.00 | c | 85.00 | rpm | 2890 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **5.43**  | **0.00**  | **16.99** |
| **93.5°** | **90.5°** | **276.5°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.34**  | **0.00**  | **0.59** |
| **66.0°** | **54.1°** | **268.3°** |

Velocità di misura = 1082 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibrato con indotto e girante