|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **14029** | **Codice R.E.M** | **2018-0102** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **BURGO GROUP Sora** | | Data : 15/02/2018 11:52:04 |
| Prog. N^ 922 | SIEMENS 1LA7106 REM 14029 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **0.487** | 190.00 | a | 180.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 185.00 | Peso | 15.00 |
| P2 | **1.047** | 30.00 | c | 95.00 | rpm | 2890 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **5.65** | **0.00** | **9.21** |
| **39.0°** | **127.6°** | **165.4°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.12** | **0.00** | **0.26** |
| **345.7°** | **345.4°** | **166.1°** |

Velocità di misura = 1209 rpm

Operatore: Quattrociocche Jacopo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibrato ventola