**RICHIESTA D’OFFERTA 1/21**

MOTORE SAVIGLIANO AT8000-L/6 MATR.N.61095 RPM993 KW2200

Vs.5400/3100 As.275/478 Vr.1105 Ar.1200

Descrizione Interventi

SMONTAGGIO MOTORE IN TUTTI I SUOI PARTICOLARI, VERIFICA DI OGNI PARTICOLARE PRIMA DELLA BONIFICA.

BONIFICA DI TUTTI I PARTICOLARI CON LAVAGGIO ED ESSICCAZIONE AL FORNO.

RETTIFICA ANELLI COLLETTORE.

VERIFICA BANDAGGIO ROTORE.

VERIFICA ISOLATORI MORSETTIERA.

EQUILIBRATURA ROTORE SECONDO NORME ISO 21940.

MODIFICA SISTEMA DI SCARICO DEL GRASSO DEI CUSCINETTI CON RICOSTRUZIONE COMPLETA DEL SISTEMA DI SCARICO DEL FARASSO.

VERIFICA SEDI CUSCINETTI E CHIAVETTE SULL’ALBERO.

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DEI CUSCINETTI DI NOSTRA FORNITURA 6328MC3 E N.2 NU238ECML/C3.

PULIZIA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO.

FORNITURA E MONTAGGIO SPAZZOLE N.18 L104 32x40x50 CON LIMITE DI USURA DI QUALITA’ ADEGUATA AL CARICO DI LAVORO.

RIMONTAGGIO COMPLETO E VERNICIATURA ESTERNA.