|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017/0977** | **Codice R.E.M** | **13949** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **Buzzi Unicem (Barletta)** | | Data : 27/12/2017 09:26:17 |
| Prog. N^ 894 | ABB HOROMILL AMA450L6ABAFM | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **113.036** | 160.00 | a | 420.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 1060.00 | Peso | 1500.00 |
| P2 | **144.686** | 125.00 | c | 105.00 | rpm | 990 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **24** | **0.00** | **105** |
| **190.6°** | **311.0°** | **325.6°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1** | **0** | **5** |
| **18.3°** | **62.1°** | **76.3°** |

Velocità di misura = 399 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibrato con puleggia e ventola