|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017 0481** | **Codice R.E.M**  | **13689** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **Buzzi Barletta**  | Data : 30/06/2017 11:34:53 |
| Prog. N^ 754 | ABB CC T DMA355S33RC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **19.894** | 200.00 | a | 110.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 970.00 | Peso | 500.00 |
| P2 | **33.157** | 120.00 | c | 120.00 | rpm | 1500 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **78.5**  | **0.00**  | **23.8** |
| **185.5°** | **195.0°** | **310.2°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **3.2**  | **0.0**  | **5.6** |
| **182.5°** | **141.3°** | **4.2°** |

Velocità di misura = 360 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta