|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017-0358** | **Codice R.E.M**  | **13627** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **Buzzi Barletta**  | Data : 17/05/2017 16:20:49 |
| Prog. N^ 724 | HELMKE IRS7334 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **46.847** | 260.00 | a | 620.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 980.00 | Peso | 1000.00 |
| P2 | **29.001** | 420.00 | c | 200.00 | rpm | 980 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **168.6**  | **0.00**  | **157.6** |
| **120.8°** | **139.9°** | **157.5°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **3.2**  | **0.0**  | **2.4** |
| **108.5°** | **200.1°** | **227.5°** |

Velocità di misura = 353 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta e ventola di raffreddamento