|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017 0253** | **Codice R.E.M** | **13573** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **Buzzi Unicem (Siniscola)** | | Data : 03/04/2017 14:33:46 |
| Prog. N^ 692 | ASEA Tp. LA6 355LB N°6670554 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **22.736** | 150.00 | a | 210.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 800.00 | Peso | 400.00 |
| P2 | **31.004** | 110.00 | c | 110.00 | rpm | 1400 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **103.7** | **0.00** | **41.8** |
| **346.4°** | **335.2°** | **294.4°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.7** | **0.0** | **0.9** |
| **204.1°** | **225.5°** | **301.2°** |

Velocità di misura = 501 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con puleggia