|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017 0646** | **Codice R.E.M** | **5960** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **CARTIERE DI GUARCINO** | | Data : 22/08/2017 14:13:38 |
| Prog. N^ 803 | SIEMENS 1GH5224 N 5960 COMM 0646 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **10.380** | 115.00 | a | 75.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 785.00 | Peso | 300.00 |
| P2 | **13.263** | 90.00 | c | 65.00 | rpm | 3000 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **5.6** | **0.00** | **11.4** |
| **359.3°** | **47.7°** | **75.8°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.3** | **0.0** | **1.4** |
| **125.7°** | **158.4°** | **166.8°** |

Velocità di misura = 517 rpm

Operatore: Lisi Gerardo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con puleggia