|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **11163** | **Codice R.E.M**  | **2018-0954** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **CARTIERE DI GUARCINO**  | Data : 11/01/2018 11:48:03 |
| Prog. N^ 906 | SIEMENS 1LA1352 6HE09Z REM 11163 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **48.572** | 150.00 | a | 360.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 805.00 | Peso | 600.00 |
| P2 | **37.363** | 195.00 | c | 285.00 | rpm | 983 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **121.9**  | **0.00**  | **29.9** |
| **154.6°** | **166.2°** | **307.2°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **2.7**  | **0.0**  | **3.1** |
| **140.9°** | **138.1°** | **134.9°** |

Velocità di misura = 499 rpm

Operatore: Quattrociocche Jacopo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibrato con puleggia