|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017 0719** | **Codice R.E.M**  | **10755** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **CARTIERA DI GUARCINO**  | Data : 11/10/2017 15:30:19 |
| Prog. N^ 845 | SIEMENS 1LA1352-6 KW235 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **31.289** | 150.00 | a | 415.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 815.00 | Peso | 300.00 |
| P2 | **16.203** | 160.00 | c | 45.00 | rpm | 983 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **70.9**  | **0.00**  | **142.0** |
| **282.4°** | **324.2°** | **343.7°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **4.8**  | **0.0**  | **2.4** |
| **253.2°** | **280.5°** | **58.8°** |

Velocità di misura = 501 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibrato con chiavetta intera