Patrica 19 Settembre 2018

 Spett.le

 CENTRO ROTTAMI SRL

 Via Grotte di Nottola, 13

 04012 Cisterna di Latina (LT)

Ns. Protocollo:136 del 19/09/2018

**Conferma Vendita : Ns. Rif. N.03/BIS RIF. COMMESSA N.2018/0040 DEL 15/01/2018 già confermata in Data 05/02/2018**

Alla cortese attenzione del Sig. Del Prete

A conferma dell’accordo preso il giorno 19 Settembre 2018 tra le Società Comelmar Motors s.r.l. nella persona dell’ Ing. Noè Giuseppe e del Sig. Castiglioni Franco presenti in loco, la Soc. R.E.M. s.r.l. presente e rappresentata nella persona del Sig. Spaziani Carlo e la Società Centro Rottami presente e rappresentata dal Sig. Leopoldo Del Prete, ribadisco che La società Comelmar si farà carico della costruzione del contro basamento per rendere più efficiente l’intercambiabilità con il vs motore Schorch che equipaggia il vs. mulino **Shredders.** **Le confermo** inoltre che secondo il costruttore la macchina è stata costruita secondo le Vs. richieste e adatta all’uso sul mulino di cui sopra (cuscinetti, albero e quant’altro proporzionato al carico tipico della lavorazione dei mulini per alluminio come da riferimento nostra Email del 11/06/2018). Inoltre sarà nostra cura fornirvi ed installare una strumentazione che registrerà i parametri di lavoro del mulino per poter monitorare lo stesso a maggiore tutela della macchina stessa e soprattutto Vs. Sarà nostra premura affiancarvi per tutta la fase di avviamento del motore per verificare tutti parametri di funzionamento dello stesso e dei circuiti di protezione, nonché di quant’altro sia necessario per il buon funzionamento della macchina.

A parziale riconoscimento del disagio creatosi per il ritardo della consegna da parte del costruttore del motore Le verrà riconosciuto, come concordato, uno sconto extra di **€.24.000,00 che porterà la quotazione finale a €.220.000,00+iva di legge.**

**Per cui si riepiloga quanto segue:**

* N° 01 MOTORE ASINCRONO TRIFASE CON ROTORE A GABBIA – NUOVO -
* NS. TIPO AVRT560-10-DN200 1600KW
* 10POLI-591GIRI/I°
* 6000VD-197A-50HZ-B3-IPW24
* ISOLAMENTO CLASSE F (155°C) – SOVRATEMPERATURA CLASSE B (130°C)
* DOPPIO SENSO DI ROTAZIONE
* SERVIZIO S1 - RAFFREDDAMENTO IC01
* CUSCINETTI A ROTOLAMENTO CON LUBRIFICAZIONE A GRASSO
* CUSCINETTO RINFORZATO LATO ACCOPPIAMENTO 23044CC/W33
* LATO OPPOSTO ACCOPPIAMENTO NU1034 MC3
* AVVIAMENTI N°02 A CALDO / N°03 A FREDDO
* TEMPERATURA AMBIENTE -20+40°C
* ALTITUDINE ≤ 1.000M.
* N°06 x PT100 NEGLI AVVOLGIMENTI
* N° 02 x PT100 NEI CUSCINETTI
* N° 02 RESISTENZE ANTICONDENSA 500W-220V-1PH
* PREDISPOSIZIONE PER SENSORI DI VIBRAZIONE
* MORSETTIERA PRINCIPALE PER AVVIAMENTO STELLA/TRIANGOLO POSIZIONATA A SINISTRA GUARDANDO L’ ALBERO
* MORSETTIERE AUSILIARI POSIZIONATE A SINISTRA GUARDANDO L’ ALBERO
* SPORGENZA D’ ALBERO Ǿ 200 x 300MM.
* ALTEZZA D’ ASSE 560MM.
* PESO KG. 9.700

**CONDIZIONI DI FORNITURA:**

COSTO DEL MOTORE €. 220.000,00+IVA

PAGAMENTO:

* Importo all’ordine di €.57.900,00=+iva già ricevuto con nostra fattura n.0003 del 16/01/2018
* Importo di €. 54.033,00=+IVA ad avviso di merce pronta prima della consegna
* Importo di 54.033,00=+IVA con R.B. a 30gg d.f.f.m. dalla consegna
* Importo di 54.034,oo=+IVA con R.B. a 60gg d.f.f.m. dalla consegna

CONSEGNA: Entro 15/10/2018 salvo imprevisti dovuti alla realizzazione del contro basamento come con Voi concordato durante la visita presso il vs. sito del 19/09/2018(vedi Nota)

TRASPORTO: a Ns. carico

GARANZIA : 18 MESI DALLA CONSEGNA OPPURE 12MESI DALLA MESSA IN SERVIZIO che comunque deve essere realizzata da tecnici competenti e con attrezzature laser in grado di effettuare un allineamento corretto con il turbo giunto con rilascio di certificato

**N.B. Il motore arriverà prima della data citata ma come concordato verrà immagazzinato presso di Noi per montarlo sul Contro Basamento.**

 **E’ fondamentale, al fine di una ottimale riuscita del lavoro, che mettiate a disposizione dei nostri tecnici e nei tempi richiesti tutti i dati e le informazioni per la realizzazione del contro Basamento**

 REM S.R.L.