|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017 0701** | **Codice R.E.M**  | **13850** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **CMS**  | Data : 19/10/2017 08:55:47 |
| Prog. N^ 855 | ASIROBICON GH160L |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **3.958** | 65.00 | a | 90.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 460.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | **7.350** | 35.00 | c | 95.00 | rpm | 2320 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **5.70**  | **0.00**  | **7.66** |
| **235.8°** | **192.7°** | **122.1°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.57**  | **0.00**  | **1.21** |
| **68.8°** | **111.3°** | **148.0°** |

Velocità di misura = 585 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibrato indotto e mezza chiave